Arbeitsblatt: Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Arbeitsbereich Holz Werkstatt ................... | Schule: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Berufsgruppe/Person |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Tätigkeit: Arbeiten an der Tisch-/Formatkreissäge |
|  | **x** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Information** | **Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung** | **Risiko** | | | **Schutzziele/Maßnahmen** | **Bear-beiter/ Berater** | Termin | wirksam | |
|  |  | G | M | K |  |  | Erledigt | ja | nein |
| DGUV Information 209-031 | Schnittverletzung am Sägeblatt |  |  |  | Verwendung von Hilfsmitteln (z.B. Schiebestock, Schiebeholz, Wechselgriff, Sägehilfen, Besäumhilfen, Abweisleiste)  Hilfsmittel werden unmittelbar an Maschine bereit gehalten  Obere Werkzeugverdeckung auf das Werkstück absenken (bei schmalen Werkstücken Parallelanschlag drehen oder Hilfsanschlag nutzen)  Breite Ausführung der oberen Werkzeugverdeckung bei Gehrungsschnitten verwenden  Beim Schneiden schmaler Werkstücke (< 120 mm) Schiebestock bzw. (< 30 mm) Schiebeholz verwenden  Ausreichende Tischlänge, die ein Abkippen des Werkstücks verhindert  Tragen schnittfester Handschuhe bei Sägeblattwechsel  Kein Eingriff per Hand in den Gefahrbereich (120 mm um Sägeblatt und Vorritzer)  Trageverbot für Handschuhe und Schmuck  Tragen von eng anliegender Kleidung  ................. |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-031  DGUV Regel 112-192 | Augenverletzung durch wegfliegende Werkstückteile/Späne |  |  |  | Obere Werkzeugverdeckung auf das Werkstück absenken  Ggfs. Schutzbrille benutzen  ................. |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-031 | Verletzung durch Werkstückrückschlag |  |  |  | Richtige Einstellung/Verwendung des geeigneten Spaltkeils  Beim Schneiden schmaler Leisten Parallelanschlag soweit zurück ziehen, dass ein Klemmen des Werkstücks vermieden wird  Kein/e Verkehrswege/Arbeitsplätze/Aufenthalt im Gefahrbereich  Beim Einsetzschneiden Rückschlagsicherung verwenden  ................. |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-023  DGUV Regel 112-194 | Schwerhörigkeit durch gehörschädigenden Lärm |  |  |  | Lärmbereich kennzeichnen  Gehörschutz bereitstellen und das Benutzen veranlassen  .................. |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-044  DGUV Information 209-045 | Holzstaub (Atemwegserkrankungen, Hauterkrankungen, unter Umständen Nasenschleimhautkrebs nach Exposition gegenüber Hartholzstäuben) |  |  |  | Anschluss an Absaugung mit entsprechender Absaugleistung  Arbeitsbereiche sind mit mobilen Entstaubern (keine Industriestaubsauger) mit dem Prüfzeichen „H2“ / „H3“ abzusaugen  Arbeitsmedizinische Vorsorge für Lehrkräfte veranlassen  .................. |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-191 | Fußverletzungen durch Herabfallen schwerer Teile |  |  |  | Sicherheitsschuhe zur Verfügung stellen und das Benutzen veranlassen  .................. |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-005  DGUV Information 208-020  BGHM-I 101  DGUV Information 208-033 | Erkrankungen der Wirbelsäule durch Heben und Tragen schwerer Lasten oder ungünstige Körperhaltung |  |  |  | wenn möglich Transporthilfsmittel und Hubeinrichtungen verwenden oder mit mehreren Personen transportieren  wirbelsäulengerechtes Heben und Tragen (z.B. Kreuzgurt, Trageweste)  Optimierter Plattentransport (z.B. Tragegriffe/-zangen, Plattenroller/-transportwagen)  .................. |  |  |  |  |
|  | ................... |  |  |  | ................... |  |  |  |  |

Datum:       Erstellt von:       Freigegeben: