Arbeitsblatt: Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Arbeitsbereich Holz Werkstatt ................... | Schule: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Berufsgruppe/Person |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Tätigkeit: Arbeiten an der Tisch-/Formatkreissäge |
|  | **x** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Information** | **Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung** | **Risiko** | **Schutzziele/Maßnahmen** | **Bear-beiter/ Berater** | Termin | wirksam |
|  |  | G | M | K |  |  | Erledigt | ja | nein |
| DGUV Information 209-031 | [ ]  Schnittverletzung am Sägeblatt | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  Verwendung von Hilfsmitteln (z.B. Schiebestock, Schiebeholz, Wechselgriff, Sägehilfen, Besäumhilfen, Abweisleiste)[ ]  Hilfsmittel werden unmittelbar an Maschine bereit gehalten[ ]  Obere Werkzeugverdeckung auf das Werkstück absenken (bei schmalen Werkstücken Parallelanschlag drehen oder Hilfsanschlag nutzen)[ ]  Breite Ausführung der oberen Werkzeugverdeckung bei Gehrungsschnitten verwenden[ ]  Beim Schneiden schmaler Werkstücke (< 120 mm) Schiebestock bzw. (< 30 mm) Schiebeholz verwenden[ ]  Ausreichende Tischlänge, die ein Abkippen des Werkstücks verhindert[ ]  Tragen schnittfester Handschuhe bei Sägeblattwechsel[ ]  Kein Eingriff per Hand in den Gefahrbereich (120 mm um Sägeblatt und Vorritzer)[ ]  Trageverbot für Handschuhe und Schmuck[ ]  Tragen von eng anliegender Kleidung[ ]  ................. |                                                     |                                                    | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]   |
| DGUV Information 209-031DGUV Regel 112-192 | [ ]  Augenverletzung durch wegfliegende Werkstückteile/Späne | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  Obere Werkzeugverdeckung auf das Werkstück absenken[ ]  Ggfs. Schutzbrille benutzen[ ]  ................. |            |            | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |
| DGUV Information 209-031 | [ ]  Verletzung durch Werkstückrückschlag | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  Richtige Einstellung/Verwendung des geeigneten Spaltkeils[ ]  Beim Schneiden schmaler Leisten Parallelanschlag soweit zurück ziehen, dass ein Klemmen des Werkstücks vermieden wird[ ]  Kein/e Verkehrswege/Arbeitsplätze/Aufenthalt im Gefahrbereich[ ]  Beim Einsetzschneiden Rückschlagsicherung verwenden[ ]  ................. |                      |                      | [ ] [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ] [ ]  |
| DGUV Information 209-023DGUV Regel 112-194 | [ ]  Schwerhörigkeit durch gehörschädigenden Lärm | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  Lärmbereich kennzeichnen[ ]  Gehörschutz bereitstellen und das Benutzen veranlassen[ ]  .................. |                 |                 | [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ]  |
| DGUV Information 209-044DGUV Information 209-045 | [ ]  Holzstaub(Atemwegserkrankungen, Hauterkrankungen, unter Umständen Nasenschleimhautkrebs nach Exposition gegenüber Hartholzstäuben) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  Anschluss an Absaugung mit entsprechender Absaugleistung[ ]  Arbeitsbereiche sind mit mobilen Entstaubern (keine Industriestaubsauger) mit dem Prüfzeichen „H2“ / „H3“ abzusaugen[ ]  Arbeitsmedizinische Vorsorge für Lehrkräfte veranlassen[ ]  .................. |                 |                 | [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ]  |
| DGUV Regel 112-191 | [ ]  Fußverletzungen durch Herabfallen schwerer Teile | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  Sicherheitsschuhe zur Verfügung stellen und das Benutzen veranlassen[ ]  .................. |            |            | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |
| DGUV Information 209-005DGUV Information 208-020BGHM-I 101DGUV Information 208-033 | [ ]  Erkrankungen der Wirbelsäule durch Heben und Tragen schwerer Lasten oder ungünstige Körperhaltung | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  wenn möglich Transporthilfsmittel und Hubeinrichtungen verwenden oder mit mehreren Personen transportieren[ ]  wirbelsäulengerechtes Heben und Tragen (z.B. Kreuzgurt, Trageweste)[ ]  Optimierter Plattentransport (z.B. Tragegriffe/-zangen, Plattenroller/-transportwagen)[ ]  .................. |                 |                 | [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ]  |
|       | [ ]  ................... | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  ................... |       |       | [ ]  | [ ]  |

Datum:       Erstellt von:       Freigegeben: