Arbeitsblatt: Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Arbeitsbereich Schlosserei Werkstatt ................... |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Berufsgruppe/Person |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Tätigkeit: Arbeiten an Ständerbohrmaschine |
|  | **x** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Information** | **Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung** | **Risiko** | | | **Maßnahmen** | **Bear-beiter/ Berater** | Termin | wirksam | |
| G | M | K | Erledigt | ja | nein |
| BGI 547  BG-12.11 | Verletzungen durch Erfassen der Haare und Kleidung durch drehende Maschinenteile |  |  |  | Verkleidung des Keilriemenantriebes  Trageverbot für Handschuhe und Schmuck  eng anliegende Kleidung tragen  Haarnetz oder Kappe tragen  ................... |  |  |  |  |
| BGI 547 | Verletzungen durch Herumschlagen des Werkstückes |  |  |  | Werkstück fest in Vorrichtung spannen  Werkstück fixieren  ................... |  |  |  |  |
|  | Schnittverletzungen durch Späne |  |  |  | zum Späne entfernen Handfeger oder Spänehaken verwenden  ................... |  |  |  |  |
| BGI 658  BG-7.5.11  BG-7.3.02  BGR 197 | Hauterkrankung durch Kontakt mit Kühlschmierstoffen |  |  |  | Auswahl geeigneter Kühlschmierstoffe  Hautschutzplan erstellen  Hautschutzmittel- und Hautpflegemittel gem. Hautschutzplan bereitstellen und regelmäßige Verwendung veranlassen  ................... |  |  |  |  |
|  | ................... |  |  |  | ................... |  |  |  |  |

Datum:       Erstellt von:       Freigegeben: